**浙江水利水电学院教学区物业维修材料技术要求及报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 报价（元） |
| 单价 | 总价 |
| 小便池感应器 | 美标  | 1、电源:4节5号电池或AC220V（交/直流电源可选）；2、冲水时间：感应后2秒，离开时再冲2秒； 3、适合水压：01-0.6Mpa； 4、感应距离：自动测距； 5、进出水管径：DN15； 6、感应确认时间：2秒（不足2秒不启动）； 7、流量：≥0.12（L/S）； 8、防护等级：IP65； 9、平均每次冲水量：1.2L-3L ；10、长期使用的前提24小时自动冲洗一次 。 | 7套 |  |  |
| 箭牌  | 1、电源:4节5号电池或AC220V（交/直流电源可选）；2、冲水量：静压0.17MPA：≤3L/周期3、环境温度：01~55℃4、进水要求：0.05MPA~0.6MPA5、感知距离：30cm~50cm内自动调节 | 11套 |  |  |
| 志荣 | 1、电源:4节5号电池或AC220V（交/直流电源可选）；2、感应距离：自动测距； 3、进出水管径：DN15； 4、感应确认时间：2秒（不足2秒不启动）； 5、流量：≥0.12（L/S）； 6、防护等级：IP65； 7、平均每次冲水量：1L-2L ； | 66套 |  |  |
| 小便斗 | 箭牌 | 385mm\*650mm\*325mm 微晶釉面高温烧制陶瓷 | 20套 |  |  |
| 台盆 |  | 内径455mm\*310mm 深160mm 高温烧制陶瓷 半嵌入式安装 | 4个 |  |  |
| 不锈钢圆管 |  | φ40mm 厚度1.0mm 长度80cm | 316根 |  |  |
| 合计 |  |

备注：以上产品，要求安装到位。

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位联系人姓名：

联系电话：

日期： 年 月 日