**6-11层客房、6-12层过道地毯清洗施工技术指标：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 面积 | 单价 | 总价 |
| 1 | 房间地毯清洗 | 2880m² |  |  |
| 2 | 走廊地毯清洗 | 840m² |  |  |
| 总计金额： |

1. 清洗地毯前准备，先将待清洗区域地毯上的家具、物品撤除或移开，整个房间内地毯需全覆盖清洗。
2. 将地毯彻底吸尘以及杀菌。
3. 检查地毯上有无污渍，若有污渍应先除渍。
4. 洗地毯时严格按机器使用说明或要求操作，并按从里到外次序设计清洗路线，以免遗漏。
5. 湿洗时，在洗地毯机制洗完毕后，用吸水机吸遍地毯，将污水彻底吸净，使地毯容易干燥。
6. 用刷子逆毛将地毯纤维刷起，使之后富有弹性。
7. 毯干之前不可留有车辙印或脚印。
8. 洗区域内空调的风量开到最大或使用电动吹风机使其通风地毯易干。
9. 毯干后，用吸尘器彻底吸尘，除去残余物，理顺地毯纤维倒向。

（10）清洗完毕房间内家具摆放恢复到原来状态。

 （11）项目含垃圾清运及卫生处理；