附件：浙江水利水电学院排烟风管安装及门框维修项目

一、**项目报价单**

##

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **设备详细说明** | **数量** | **单位** | **单价(元)** | **总价（元）** | **图 片** |
| **风管** |
| 1 | 排烟风管 |  | —选用201不锈钢板制作，板厚0.8mm—配优质A3角铁法兰，接合处无漏液现象  | 600 | 平方 |  |  |  |
|  | **门/门框（含东西食堂各餐厅）** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门框 | 长205\*宽90\*高16 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 男二次更衣间（东、西门） |
| 2 | 门框 | 长205\*宽90\*高16 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 女二次更衣间（东、西门） |
| 3 | 门框 | 长205\*宽90\*高16 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 备餐间 |
| 4 | 门框 | 长210\*宽140\*高32 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 厨房间（西门1、2） |
| 5 | 门框 | 长275\*宽162\*高10 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 洗碗间 |
| 6 | 门框 | 长275\*宽162\*高10 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 办公室入口 |
| 7 | 门框 | 长275\*宽100\*高10 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 男更衣室 |
| 8 | 门框 | 长275\*宽100\*高10 | 不锈钢 | 14 | 件 |  |  | 女更衣室 |
| 9 | 门 | 长200\*宽80 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 男厕所 |
| 10 | 门框 | 长275\*宽100\*高10 | 不锈钢 | 8 | 件 |  |  |  |
| 11 | 门 | 长200\*宽80 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 女厕所 |
| 12 | 门框 | 长275\*宽100\*高10 | 不锈钢 | 6 | 件 |  |  |  |
| 13 | 门框 | 长275\*宽100\*高10 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 监控室 |
| 14 | 铰链 | 长12\*宽4 | 不锈钢 | 16 | 件 |  |  | 厨房间（西门1、2） |
| 15 | 平面台 | 长180\*宽120 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 出售间 |
| 16 | 门框 | 长210\*宽100\*高10 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 配电房 |
| 17 | 墙角栏杆 | 直径10\*6000 | 不锈钢 | 4 | 件 |  |  | 厨房通道 |
| **合计（元）** |  |

**二、供货周期：**

供货方在合同签订后10个工作日负责送货上门并安装调试完毕。

**三、技术支持和售后服务要求**

1、货物质保期1年，质保期内免费维修、免费更换缺陷部件；终身维保，乙方需严格按以上承诺的服务条款执行。

2、维修响应时间：半小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则2小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方提供维修服务，仅收取零配件成本费。质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。