**浙江水利水电学院两校区食堂油烟装置清洗项目技术指标**

食堂油烟装置清洗是消除安全隐患的重要环节，为了更好、更安全、更放心的生产和做好饮食服务保障工作，需每年对两校区东泽苑和西润楼食堂油烟装置实施清洗，具体如下：

1. 项目名称：浙江水利水电学院两校区食堂油烟装置清洗
2. 服务期限：一年

3、年预算额：8万元

4、承接项目公司资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）具有烟道清洗服务企业资质证书；

（5）近两年内，在经营活动中没有违法、违规、违纪、违约等行为；

（6）承接公司应当充分查勘现场（不接受未到现场查勘单位投标）；

（7）在日常清洗中响应提供清洗过程图片、台帐登记本；

（8）提供清洗操作方案（含现场安全、操作规范）。

5、服务标准：

（1）每个学期对两校区食堂油烟装置进行全覆盖2次清洗服务，服务期内（1年）全年完成全覆盖4次清洗服务。每次具体清洗时间依现场操作为准，提前一周通知乙方；

（2）油烟罩（集气罩）：须彻底清除附在烟罩内外壁、滤油网（挡油板）、墙壁及烟罩以上1.5米（不足1.5米至转弯处），以及内部油烟净化装置内外壁等处的污垢；

（3）灶台：须用钢丝球、除油剂、毛巾彻底擦拭干净，流到炉灶背面和底部的油垢需清除干净且炉台内部做好防水、防油措施；

（4）排烟排气管道：可拆除清洗的将其分节卸下，不便拆卸时可视具体情况分别采取长铲刀、遥控除污机械或者施工人员钻入烟道内清洗的方式进行操作；

（5）楼顶：排烟排气风机、过滤器、防鼠虫网（没有或破损的需添加或更换），清洗须彻底清除风机内壁及风扇叶面等处的厚重污垢，使用钢丝棉配合除油剂彻底擦拭干净。过滤器的活性炭每次清洁干净并且一年内更新一次；

（6）在清洗过程中，服务商对一体机的清洗需使用机械湿式复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机专用净化剂。

（7）清洗操作完成后须收整工具及清除操作中产生的垃圾；

（8）清洗过程中要确保操作安全。造成设备损坏或不能使用的由中标单位承担维修或者更换。造成安全事故的情况由中标单位承担；

(9)投标方需提供安全操作的承诺书并加盖公章。

6、验收标准：

（1）各类操作须达到厨房油烟排放标准、《餐饮业油烟排放标准》、《国家环保GB18483-2001》；

（2）油烟排放通畅、油烟罩、净化装置、油烟管道、风机等内无油垢、污渍；

（3）油烟装置无油垢、无污渍、无水印，光亮；

（4）现场干净、整洁、无垃圾。

附：浙江水利水电学院钱塘校区食堂油烟装置清洗报价单

浙江水利水电学院南浔校区食堂油烟装置清洗报价单

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

现 场 勘 查 证 明

**浙江水利水电学院钱塘校区食堂油烟装置清洗报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **餐厅** | **清洗内容** | | **数量** | **单价(元)** | **小计(元)** | **次数** | **合计（元）** |
| 东泽苑一楼 | 吸烟罩（含挡火板） | | 15米 |  |  | 4 |  |
| 背驮式油烟管道 | | 33米 |  |  | 4 |  |
| 吸烟罩上的净化器 | | 6组 |  |  | 4 |  |
| 油烟净化器 | | 2组 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 2台 |  |  | 4 |  |
| 东泽苑二楼 | 吸烟罩（含挡火板） | | 29米 |  |  | 4 |  |
| 背驮式油烟管道 | | 87.5米 |  |  | 4 |  |
| 油烟净化器 | | 2组 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 2台 |  |  | 4 |  |
| 西润楼一楼 | 吸烟罩（含挡火板） | | 49米 |  |  | 4 |  |
| 油背驮式油烟管道 | | 108米 |  |  | 4 |  |
| 油烟净化器 | | 5组 |  |  | 4 |  |
| 风 机 | | 5台 |  |  | 4 |  |
| 西润楼二楼 | 吸烟罩（含挡火板） | | 35米 |  |  | 4 |  |
| 油背驮式油烟管道 | | 65米 |  |  | 4 |  |
| 油烟净化器 | | 8组 |  |  | 4 |  |
| 风 机 | | 8台 |  |  | 4 |  |
| 报价总金额（元） | | | | | | |  |
| 备注 | | 1. 以上费用包含东泽苑和西润楼楼顶排风管口防鼠虫网的添加与更换，以及过滤器的更新费用。   2、以上费用包含在清洗一体机过程中使用的机械湿式复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机专用净化剂。  3、本项目属一次性包干，预算价格含税金、人工、材料等一切费用。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **浙江水利水电学院南浔校区食堂油烟装置清洗报价单** | | | | | | | |
| **餐厅** | **清洗内容** | | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **次数** | **合计（元）** |
| 东泽苑一楼 | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 7组 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 100米 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 1台 |  |  | 4 |  |
| 东泽苑二楼（大众餐厅） | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 4组 |  |  | 4 |  |
| 蒸煮间集气罩 | | 8.6米 |  |  | 4 |  |
| 面档油烟一体机 | | 1组 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 70米 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 2台 |  |  | 4 |  |
| 东泽苑二楼（原学友餐厅） | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 1组 |  |  | 4 |  |
| 面档油烟一体机 | | 1组 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 40米 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 1台 |  |  | 4 |  |
| 东泽苑二楼（原学友小吃） | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 1组 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 20米 |  |  | 4 |  |
| 东泽苑三楼 | 高端油烟净化器 | | 2台 |  |  | 4 |  |
| 脱排油烟罩 | | 39.5米 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 130米 |  |  | 4 |  |
| 排油烟风机 | | 2台 |  |  | 4 |  |
| 蒸煮间排烟风机 | | 1台 |  |  | 4 |  |
| 洗碗间轴流风机 | | 1台 |  |  | 4 |  |
| 蒸煮间集气罩 | | 10.6米 |  |  | 4 |  |
| 西润楼一楼 | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 4组 |  |  | 4 |  |
| 蒸煮间集气罩 | | 2组 |  |  | 4 |  |
| 面档油烟一体机 | | 1组 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 2台 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 100米 |  |  | 4 |  |
| 西润楼二楼 | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 10组 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 50米 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 3台 |  |  | 4 |  |
| 蒸煮间集气罩 | | 3组 |  |  | 4 |  |
| 西润楼三楼 | 油烟一体机（含净化器、挡火板） | | 6组 |  |  | 4 |  |
| 蒸煮间集气罩 | | 2组 |  |  | 4 |  |
| 面点间集气罩 | | 2组 |  |  | 4 |  |
| 面档油烟一体机 | | 1组 |  |  | 4 |  |
| 风机 | | 3台 |  |  | 4 |  |
| 风管 | | 70米 |  |  | 4 |  |
| 报价总金额（元） | | | | | | |  |
| 备注 | | 1、以上费用包含东泽苑和西润楼楼顶排风管口防鼠虫网的添加与更换，以及过滤器的更新费用。  2、以上费用包含在清洗一体机过程中使用的机械湿式复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机专用净化剂。  3、本项目属一次性包干，预算价格含税金、人工、材料等一切费用。 | | | | | |

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**现 场 勘 查 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院两校区食堂油烟装置清洗

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘查，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人： （签字）

投标人公司名称： （盖章）

勘查时间： 年 月 日