浙江水利水电学院钱塘校区丛游咖啡吧地面改造项目技术指标和报价单

一、项目内容

1、地板铺设

二、工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 施工要求 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价（元） |
| 1 | 地板铺设 | 1、原地面拆除（凿至现浇层），原地脚线拆除；2、拆除至现浇层后水泥砂浆找平，完成面-18mm；3、铺设珍珠棉防潮膜（厚度5mm）；4、15mm实木复合地板铺设，原踢脚线安装；5、垃圾外运； | ㎡ | 150 |  |  |
|  | **合计总价：** |

备注：投标前需勘察现场，勘察时携带勘察证明

三、投标须知

1、实行总承包，投标人应当充分查勘现场**（不接受未到现场查勘单位投标）**，在报价中充分考虑工程量偏差、现场实际情况等各种相关因素。中标后，总包报价不做调整。

2、工程中产生的垃圾均需由投标人自行负责运出校外，不得抛洒。费用由中标人承担。在报价中考虑，中标后不做费用调整。

3、中标单位所有材料采购前需要送样，由甲方认可后才可以进场。如有需要抽样送杭州市建筑质量检测站进行检测的，相关检验检测费用由中标人承担。费用不做调整。

4、各投标单位在报价中应充分考虑安全文明施工费，应确保文明施工，安全施工。规费、危险作业意外伤害保险费、税金应按照杭州市建设工程相关规定的费率计取；在投标书中应予专门说明。

5、地板参考品牌：圣象、大自然、欧派。

6、投标时需送样品。

五、其他说明

1、质量保修期：对于装饰工程和水电安装工程，建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》中规定：装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装为2年。按照相关国家验收规范验收后质保期内出现墙面起皮脱落，设备或线路损坏等问题，由施工方负责免费修理。

2、施工工期：合同签订后15个日历天完成。

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区丛游咖啡吧地面改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：         ）于    年  月  日完成现场勘察，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（签字）

投标人名称：（盖章）

勘察时间：      年       月      日

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日