### 浙江水利水电学院钱塘校区东食堂二楼操作间及售卖间改造技术指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、工程量报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 吊顶天棚 | 1.厨房铝质吊顶集成吊顶 2.轻钢龙骨，Φ8丝杆M8化学螺栓固定@1000，50主龙@1000，50副龙@600\*600（平面）； 2、600\*600 1mm铝合金方块板； | m2 | 340 |  |  |  |
| 2 | 墙面固定修复与墙面瓷砖换新 | 1.墙面加固，采用50\*50\*2角钢，做角钢吊架加固间距1m 2.缺失砌体补砌原砌体标高 3.恢复原有脱落的墙砖 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 厨房墙面清洁 | 1.清洁墙面污渍 | m2 | 960 |  |  |  |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:600\*600平板灯 2.型号:飞利浦 3.规格:50W | 套 | 40 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 1.名称:西门子二三眼组合插座 2.规格:86型，10A 3.安装方式:嵌入式安装 | 个 | 54 |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  | | | |  |
| 1、项目工期需要一周内完成；2、费用含人工和税费。 | | | | | | | |

工程清单参考，以现场实际施工为准。超出工程量应含在投标总费用，不得另外收费。

1. **施工说明**

厨房铝质吊顶集成吊顶拆旧换新，墙面加固，墙面污渍清理等。

**三、施工要求**

1. 遵守水电施工基本规则，安全防护措施必须到位。
2. 施工效果整洁美观。
3. 施工完成后确保用电完全接入，无使用问题及安全隐患。
4. 完工日期：完成招标流程后，一周内完成。
5. 项目预算：96555.48元。
6. 自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
7. 其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。

四、其他

1、以上费用含垃圾清运费。

2、以上费用以审计结算为准。

3、投标前须现场勘察。

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区东食堂二楼操作间及售卖间改造项目

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人： （签字）

投标人公司名称： （签字盖章）

勘察时间： 年 月 日