**浙江水利水电学院速印机询价采购项目技术指标及报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 技术参数 | 采购数量 | 报价（元） |
| 理想SV5330c | 制版/印刷方式:高速数码制版/全自动孔版印刷 | 1台 |  |
| 原稿类型书刊/单页 |
| 废版盒容量 100张 |
| 版纸供给 全自动220张/卷 |
| 油墨容量 全自动1000ml/筒 |
| 印刷位置调整 垂直:+10mm水平:+15mm |
| 印刷速度 60-130张/分钟(五档调节60、80、100、120、130张) |
| 印刷缩放倍率 无倍缩放(50%----200%)、100%缩放比率；三级放大: 141%、122%、116%；四级缩小:94%、87%、82%、71% |
| 图像处理模式 文字、照片、图文、铅笔 |
| 用户界面 LED+中文液晶显示(LCD) |
| 制版时间 约16秒(A4长边进纸)快速制版打开时约14秒(A4，长边进纸) |
| 最大印刷面积 289X413mm |
| 最大扫描面积 297X432mm |
| 印刷纸张尺寸 (最小)100X148mm-(最大)310X432mm |
| 进纸盘容量 1600-1000张(110mm堆叠高度以下) |
| 印刷纸张重量 46-157g/m |
| 原稿尺寸 使用稿台时:50X90mm-310X432mm |
| 使用自动进稿器时: 100X148mm-300X432mm |

慎重说明：1、本机组为厂家原装产品，如所提供机器为组装合成机或其他非标产品（含配件），一经发现将产品退回并追缴所有费用，承担由此带来的全部责任。

2、**以上报价包括首次供货及三年质保期内产品运输保险费、配送费、税金、整机维修材料费、安装费、其他需要发生或可能发生的所有费用，中标后按实际报价结算。**

3、为保证投标方在中标后，对采购方产品的规范化服务，请填写《售后服务承诺函》，内容包括：如维修材料质量、维修响应时长等（附后）。

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位联系人姓名：

联系电话：

日期： 年 月 日

售后服务承诺函

采购方：浙江水利水电学院

……

投标单位（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日