|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **现教北楼廊架维修报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 合计 | 备 注 |
| 1 | 木构件拆除 | 1.构件名称:廊架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:5\*2.7米 | m2 | 68.85 |  |  |  |
| 2 | 菠萝格挑梁 | 1.构件规格尺寸:250\*100\*2700mm 2.木材种类:菠萝格挑梁 3.防护材料种类:底漆一道木蜡油2道，不锈钢安装辅料 | 支 | 20 |  |  |  |
| 3 | 菠萝格横梁 | 1.构件规格尺寸:200\*100\*4000mm 2.木材种类:菠萝格横梁 3.防护材料种类:底漆一道木蜡油2道，不锈钢安装辅料 | 支 | 21 |  |  |  |
| 4 | 菠萝格横梁 | 1.构件规格尺寸:200\*100\*4500mm 2.木材种类:菠萝格横梁 3.防护材料种类:底漆一道木蜡油2道，不锈钢安装辅料 | 支 | 6 |  |  |  |
| 5 | 菠萝格刀片 | 1.构件名称:菠萝格刀片 2.构件规格尺寸:160\*60\*2500mm 3.木材种类:菠萝格 4.防护材料种类:底漆一道 木蜡油2道，不锈钢安装辅料 | 支 | 72 |  |  |  |
| 6 | 菠萝格柱头 | 1.构件规格尺寸:250\*250\*500mm 2.木材种类:菠萝格柱头 3.防护材料种类:底漆一道 木蜡油2道，不锈钢安装辅料 | 支 | 10 |  |  |  |
| 7 | 花盆(坛、箱） | 1.花盆（坛）的材质及类型:菠萝格花箱 2.规格尺寸:1500\*800\*厚30mm 3、防护材料种类：底漆一道 木蜡油2道 不锈钢安装辅料 | m2 | 38.4 |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **合计** | | | | |  |  |

注：1.投标时需提供160\*60\*500mm菠萝格样品，否则报价无效。

1. 按原有规格1:1替换原菠萝格材料，现场勘察时核实清楚数量，如清单不足，按实际更换，费用不增加。
2. 竣工资料需提供菠萝格证书。

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区现教北楼廊架维修项目

项目编号：SYHQX20230802

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人： （签字）

投标人公司名称： （签字盖章）

勘察时间： 年 月 日