两校区公共卫生间小厨宝安装项目

一、项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 小厨宝 | 60 | 个 |  |  | 钱塘41个  南浔19个 |
| 2 | 3\*2.5护套线 | 400 | 米 |  |  | 中策电线 |
| 3 | 5孔插座 | 41 | 个 |  |  | 鸿雁 |
| 4 | 打孔 | 41 | 个 |  |  |  |
| 5 | 水龙头 | 38 | 个 |  |  | 全铜冷热水台盆龙头 |
| 6 | T型内外三通 | 120 | 个 |  |  |  |
| 7 | 外丝三通 | 60 | 个 |  |  | 304不锈钢 |
| 8 | 外丝直接 | 120 | 个 |  |  | 304不锈钢编制软管 |
| 9 | 软管 | 240 | 根 |  |  | 304不锈钢,1.2m,40cm |
| 10 | 冷热水、节约用水宣传牌 | 121 | 个 |  |  | 亚克力 |
|  | 合计 | | | |  |  |

二、项目概况

1、安装位置：指定点位各楼层男厕、女厕台盆下。

2、安装要求：设备水平安装，分别连接台盆上2个水龙头热水。

3、小厨宝容量要求：容量6L；出水类型：上出水；220V；加热功率：2000W；控温要求：可自行手动调温；品牌要求：A.O.史密斯EWH-6B2。

4、参考钱塘校区原有安装方法。

5、安装区域：钱塘校区、南浔校区公共区域卫生间。

6、报价含税、含安装费及辅料、运输费等一切可能产生的费用。

7、最终结算以审计为准。

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区、南浔校区公共卫生间小厨宝安装项目

项目编号：SYHQX20230610

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（签字）

投标人名称：（签字盖章）

勘察时间： 年 月 日