**浙江水利水电学院南浔校区**

**食堂电梯楼道及档口门头标识牌项目制作技术指标要求**

一、项目概况

为规范浙江水利水电学院南浔校区食堂形象，打造具有我校特色的饮食文化，展示饮食风采，依据南浔校区食堂实际情况，采购食堂电梯楼道及档口门头标识牌制作项目。

二、项目预算

 总预算：90000元，详见清单。

三、质量、制作执行标准

1、食堂室外电梯楼道标识牌：3个楼道，具体文字为：西润楼：美食广场、自助餐厅；东泽苑：大众餐厅；材质为钛合金不锈钢，发光字，烤漆方管。

 2、食堂档口门头吊装发光标识牌：20个档口，初步定为每个档口5个文字及一个logo（具体以实际安装数量为准），材质为钛合金不锈钢发光字，烤漆方管，走明线控开关安装。

四、服务要求

1、投标者制作前需根据合同确定的时间，按照双方认可的样式、材质、规格、尺寸进行制作。

2、投标者需进行现场安装，并符合国家或行业相关质量验收合格标准。

五、工期要求

按合同签订日期内交货。

六、制作样式、数量及工艺要求，详见预算清单及效果图：

|  |
| --- |
| **浙水院南浔校区食堂电梯楼道及档口门头标识牌项目预算清单** |
| 序号 | 名称 | 材质与工艺 | 尺寸（m) | 数量 | 含税单价（RMB） | 单位 | 安装费（RMB） | 合计（RMB） | 备注 |
| 长 | 宽 |
| 1 | 食堂室外电梯楼道标识牌 | 钛合金不锈钢，发光字，烤漆方管 | 0.55 | 0.55 | 3 | ￥4,800 | 组 | 含安装 | ￥14,400 | 西润楼：美食广场、自助餐厅；东泽苑：大众餐厅 |
| 2 | 食堂档口门头吊装发光标识牌 | 钛合金不锈钢发光字，烤漆方管，走明线控开关安装 | 0.30  | 0.30  | 20 | ￥3,780 | 组 | 含安装 | ￥75,600 | 每个档口5个文字；一个logo（具体以实际安装数量为准） |
|  合计： | ￥90,000 |  |

**浙水院南浔校区食堂电梯楼道及档口门头标识牌效果图**

