**浙江水利水电学院户外大理石材料采购要求及报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 报价（元） | |
| 单价 | 总价 |
| 防水电缆 |  | YJV铜芯电缆3\*2.5平方 | 150米 |  |  |
| 藤管 |  | 外径15mm | 120米 |  |  |
| 花岗岩 |  | 664 600mm\*600mm 厚度4cm | 30m² |  |  |
|  | 西瓜板 600mm \*1200mm 厚度2.2cm | 40m² |  |  |
|  | 枫叶红 600mm\*600mm 厚度2.5cm | 17 m² |  |  |
| 大理石地砖 |  | 大理石地砖 600mm\*1200mm 厚度1.2cm | 30 m² |  |  |
| 路灯灯源 |  | 灯体尺寸200mm\*200mm，光源模组123mm\*123mm，铝板2mm厚，表面喷塑处理  光源60颗LED灯珠，色温4000K,透镜材料是抗紫pc，额定功率40w | 300套 |  |  |
| 合计 | | | | |  |

备注：以上产品，要求安装到位。

报价时需要在品牌中提供品牌名称

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位联系人姓名：

联系电话：

日期： 年 月 日